Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 012

LG 63

Sanitäre Einrichtungen

LB-HT012 Ergänzungen HAGLEITNER

Entwurf V:06/2019 11

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

63.N1 Waschraum HYGIENE XIBU Toilette (HAGLEITNER)

63.N2 Waschraum HYGIENE XIBU Waschraum (HAGLEITNER)

63.N3 Waschraum HYGIENE XIBU Desinfektion (HAGLEITNER)

63.N4 Waschraum HYGIENE Sanitärartikel (HAGLEITNER)

63.N5 Waschraum HYGIENE Armaturen (HAGLEITNER)

63.N6 Zimmer/Waschraum HYGIENE LUNA (HAGLEITNER)

63.N7 sense MANAGEMENT W.R.HYGIENE 4.0 (HAGLEITNER)

63.N8 Industrie HYGIENE Spender (HAGLEITNER)

63 Sanitäre Einrichtungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

• Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart

• Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial

• Schraubenrosetten und Abdeckrosetten

• Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63.N1 + Waschraum HYGIENE XIBU Toilette (HAGLEITNER)

Version: 2019-11

Liefern:

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Zubehör/Nachfüllungen:

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.N1 01

Toiletten-Papierspender, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 326 x 163 x 175 mm

• für 2 Toiletten-Papierrollen (z.B. multiROLL von Hagleitner)

• mit automatischem Nachfallen der 2. Rolle

• 1 Füllung ersetzt bis zu 8 herkömmliche Rollen Toilettenpapier

• mit Abrollbremse für sparsame Blattentnahme

• Füllstand durch transparenten Deckel einsehbar

• versperrbar

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

A+ XIBU TISSUEPAPER analog white liefern Stk

z.B. XIBU TISSUEPAPER analog (Art.Nr.: 4110102350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU TISSUEPAPER analog black liefern Stk

z.B. XIBU TISSUEPAPER analog (Art.Nr.: 4110102367) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU TISSUEPAPER analog DEKOR n.W.AG liefern Stk

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood

z.B. XIBU TISSUEPAPER analog (Art.Nr.: 41101023xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU TISSUEPAPER analog montieren Stk

Montieren (analoge Ausführung), ohne Unterschied der Ausführung.

63.N1 02

Zubehör/Nachfüllungen für Toiletten-Papierspender

• XIBU touchTISSUEPAPER

nur liefern.

A+ Toilettenpapier W2 f.XIBU touchTISSUEPAPER Stk

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER W2 (Art.Nr.:4110800900).

• 2-lagig

• reinweiß

• gerändelt

• Spotprägung

• 42 Rollen/Karton

• 950 Blatt/Rolle

63.N1 03

Toiletten-Papierspender, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 326 x 163 x 175 mm

• für 2 Toiletten-Papierrollen (z.B. multiROLL von Hagleitner)

• mit automatischem Nachfallen der 2. Rolle

• 1 Füllung ersetzt bis zu 8 herkömmliche Rollen Toilettenpapier

• mit Abrollbremse für sparsame Blattentnahme

• Füllstand durch transparenten Deckel einsehbar

• versperrbar

• mit elektronischer Füllstandsanzeige

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

A+ XIBU TISSUEPAPER digital white liefern Stk

z.B. XIBU TISSUEPAPER digital (Art.Nr.: 4110102450) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU TISSUEPAPER digital black liefern Stk

z.B. XIBU TISSUEPAPER digital (Art.Nr.: 4110102467) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU TISSUEPAPER digital DEKOR n.W.AG liefern Stk

Dekor (z.B.): steel, tech w, carbon, tech, wood

z.B. XIBU TISSUEPAPER digital (Art.Nr.: 41101024xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU TISSUEPAPER digital montieren Stk

Montieren (digitale Ausführung), ohne Unterschied der Ausführung.

63.N1 11

Toilettenpapierrollen - Spender, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 381 x 189 x 85 mm

• 2 Rollensystem

• automatischer Rollennachfall bei leerer Erstrolle

• Abrollbremse

• Kernfangmechanismus

• LED-Füllstandsanzeige

• Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

• versperrbar, einschließlich Systemschlüssel

• einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial

A+ XIBU inoxTISSUEPAPER liefern Stk

z.B. XIBU inoxTISSUEPAPER(Art.Nr.: 4131100466) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ XIBU inox inFRAME tissuepaper Einbaurahmen Stk

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME tissuepaper (Art.Nr.: 4131200866), einschließlich Zubehör für den Einbau

in Wände (z.B. Massivwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

F+ XIBU inox exFRAME tissuepaper Aufputzrahmen Stk

Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME tissuepaper (Art.Nr.: 4131200966), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.

L+ XIBU inoxAURA tissuepaper LED-Leuchtband Stk

LED- Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131200766).

• Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

M+ XIBU inoxTISSUEPAPER montieren Stk

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

63.N1 12

Zubehör/Nachfüllungen für berührungslosen Einbauhandtuchpapierspender.

• XIBU inoxTISSUEPAPER

nur liefern.

A+ systemBATTERIEN AAA-Typ f.XIBU inoxTISSUEPAPER Stk

Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111202700).

• AAA-Typ

• 2 Stück/Packung

• 2 Packungen/Spender

B+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex tissuepaper 12V Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 150 cm

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in tissuepaper 12V Stk

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

D+ Toilettenpapier W2 f.XIBU inoxTISSUEPAPER Stk

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER W2 (Art.Nr.:4110800900).

• 2-lagig

• reinweiß

• gerändelt

• Spotprägung

• 42 Rollen/Karton

• 950 Blatt/Rolle

63.N1 21

Damenhygiene-Beutel-Spender, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 105 x 135 x 60 mm

• Farbe: weiß oder schwarz

• komfortabel

• einfache Bedienung

• zeitgemäßer Hygienestandard

A+ XIBU sanitaryBAG Spender weiß liefern Stk

z.B. XIBU sanitaryBAG bl. weiß (Art.Nr.: 4110101350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU sanitaryBAG Spender schwarz liefern Stk

z.B. XIBU sanitaryBAG dl. schwarz (Art.Nr.: 4110101367) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU sanitaryBAG Spender montieren Stk

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N1 22

Zubehör/Nachfüllungen für Damenhygiene-Beutel-Spender.

• XIBU santaryBAG Spender

nur liefern.

A+ hygieneBEUTEL f.XIBU sanitaryBAG Spender liefern Stk

hygieneBEUTEL (Art.Nr.: 4111100100)

• 60 Beutel/Packung

63.N1 31

Mechanischer Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm

• Farbe: weiß oder schwarz

• komfortabel

• einfache Bedienung

• mit Reservetank für bis zu 100 Portionen

• Füllstandsanzeige

• Einhand-Deckelöffnung

A+ XIBU touchSEATCLEANER bl.weiß liefern Stk

z.B. XIBU touchSEATCLEANER bl. weiß (Art.Nr.: 4110101550) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU touchSEATCLEANER bl.schwarz liefern Stk

z.B. XIBU touchSEATCLEANER bl. schwarz (Art.Nr.: 4110101567) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU touchSEATCLEANER Spender montieren Stk

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N1 32

Zubehör/Nachfüllungen für Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen.

• XIBU touchSEATCLEANER Spender

nur liefern.

A+ WC-Bril.Desinfection wcDISINFECT f.XIBU touchSEATCLEANER l. Stk

wcDISINFECT 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110707901)

• sehr ergiebig

• bakterizid einschließlich MRSA

• fungizid gemäß VAH/ÖGHMP

• wirksam gegen behüllte Viren wie: HBV / HIV / HCV & Vaccina / BVDV

• wirksam gegen Rota-Viren, Papova-polyoma-Viren

• Einwirkzeiten lt. Produktblatt

63.N1 41

Berührungsloser Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 230 x 128 x 107 mm

• Farbe: weiß oder schwarz

• komfortabel

• einfache Bedienung

• Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker

• mit Reservetank für bis zu 100 Portionen

• Füllstandsanzeige

• einstellbare Abgabemenge

• Einhand-Deckelöffnung

A+ XIBU senseSEATCLEANER bl.weiß liefern Stk

z.B. XIBU senseSEATCLEANER bl. weiß (Art.Nr.: 4110101450) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseSEATCLEANER bl.schwarz liefern Stk

z.B. XIBU senseSEATCLEANER bl. schwarz (Art.Nr.: 4110101467) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU senseSEATCLEANER Spender montieren Stk

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N1 42

Zubehör/Nachfüllungen für Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen.

• XIBU touchSEATCLEANER Spender

nur liefern.

A+ WC-Bril.Desinfection wcDISINFECT f.XIBU SEATCLEANER liefern Stk

wcDISINFECT 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110707901)

• sehr ergiebig

• bakterizid einschließlich MRSA

• fungizid gemäß VAH/ÖGHMP

• wirksam gegen behüllte Viren wie: HBV / HIV / HCV & Vaccina / BVDV

• wirksam gegen Rota-Viren, Papova-polyoma-Viren

• Einwirkzeiten lt. Produktblatt

B+ systemBATTERIEN AA-Typ f.XIBU senseSEATCLEANER Stk

Batterien (Art.Nr.:4111204300).

• AA-Typ

• 4 Stück/Packung

• 1 Packungen/Spender

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex SEATCLEANER 12V Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 150 cm

D+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in SEATCLEANER 12V Stk

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

63.N1 51

Berührungsloser Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 230 x 128 x 107 mm

• komfortabel

• einfache Bedienung

• Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker

• mit Reservetank für bis zu 100 Portionen

• Füllstandsanzeige

• einstellbare Abgabemenge

• Einhand-Deckelöffnung

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

A+ XIBU senseMOISTCARE white liefern Stk

z.B. XIBU senseMOISTCARE white. weiß (Art.Nr.: 4110101650) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseMOISTCARE steel liefern Stk

z.B. XIBU senseMOISTCARE steel (Art.Nr.: 4110101667) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseMOISTCARE DEKOR n.W.AG liefern Stk

Dekor nach Wahl AG (n.W.AG) z.B. tech w, carbon, black, tech. wood:\_ \_ \_

z.B. XIBU senseMOISTCARE (Art.Nr.: 41101016xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU senseMOISTCARE Spender montieren Stk

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N1 52

Zubehör/Nachfüllungen für Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier.

• XIBU senseMOISTCARE Spender

nur liefern.

A+ careMOUSSE f.XIBU senseMOISTCARE liefern Stk

careMOUSSE 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110708501)

• sehr ergiebig

• für die perfekte Intimhygiene

• reich an pflegenden Wirkstoffen

• besonders feuchtigkeitsspendend durch Aloe Vera

• dermatologisch auf Irritation und Allergien getestet

B+ systemBATTERIEN AA-Typ f.XIBU senseMOISTCARE Stk

Batterien (Art.Nr.:4111204300).

• AA-Typ

• 4 Stück/Packung

• 1 Packungen/Spender

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex senseMOISTCARE 12V Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 150 cm

D+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in senseMOISTCARE 12V Stk

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

63.N2 + Waschraum HYGIENE XIBU Waschraum (HAGLEITNER)

Version: 2019-11

Liefern:

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Zubehör/Nachfüllungen:

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.N2 01

Berührungsloser Schaumseifenspender, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm

• elektronische Füllstandsanzeige

• Reservetank

• luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung

• einstellbare Abgabemenge

• Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker

• versperrbar

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

A+ XIBU senseFOAM white liefern Stk

z.B. XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 4110201050) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseFOAM steel liefern Stk

z.B. XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 4110201053) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseFOAM DEKOR n.W.AG liefern Stk

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood

z.B. XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 41102010xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU senseFOAM montieren Stk

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N2 02

Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.

• XIBU senseFOAM

nur liefern.

A+ Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU senseFOAM Stk

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

• sehr ergiebig

• als moussig-cremiger Schaum

• mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut

• mit extra samtigem Hautgefühl

• mit hervorrangender Reinigungsleistung

• mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten

• dermatologisch geprüft

• 6 x 0,6 kg

B+ systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU senseFOAM Stk

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

• C-Typ

• 2 Stück/Packung

• 2 Packungen/Spender

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex foam Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202500).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 160 cm

D+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in foam 12V Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

63.N2 11

Mechanischer Schaumseifenspender, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 300 x 133 x 119 mm

• optische Füllstandsanzeige

• Reservetank

• luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung

• einstellbare Abgabemenge

• versperrbar

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

A+ XIBU touchFOAM white liefern Stk

z.B. XIBU touchFOAM (Art.Nr.: 4110201450) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU touchFOAM steel liefern Stk

z.B. XIBU touchFOAM (Art.Nr.: 4110201453) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU touchFOAM DEKOR n.W.AG liefern Stk

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood

z.B. XIBU touchFOAM (Art.Nr.: 41102014xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU touchFOAM montieren Stk

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N2 12

Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.

• XIBU touchFOAM

nur liefern.

A+ Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU touchFOAM Stk

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

• sehr ergiebig

• als moussig-cremiger Schaum

• mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut

• mit extra samtigem Hautgefühl

• mit hervorrangender Reinigungsleistung

• mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten

• dermatologisch geprüft

• 6 x 0,6 kg

63.N2 21

Berührungsloser Handtuchspender, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 421 x 333 x 229 mm

• 2 Rollensystem

• Umschaltautomatik von Leerrolle auf Vollrolle

• integrierter 240 mm Blattschnitt mit Einzelblattausgabe

• verstellbare Zeitverzögerung

• verstellbare Sensorreichweite

• elektronische Füllstandsanzeige

• Energieversorgung über energyBOX (Mehrweg Energiebox)

• versperrbar

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

A+ XIBU TOWEL hybrid white liefern Stk

z.B. XIBU TOWEL hybrid (Art.Nr.: 4110203950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU TOWEL hybrid black liefern Stk

z.B. XIBU TOWEL hybrid (Art.Nr.: 4110203967) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU TOWEL DEKOR hybrid n.W.AG liefern Stk

Dekor (z.B.): steel, tech w, carbon, tech, wood

z.B. XIBU sTOWEL hybrid (Art.Nr.: 41102039xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU TOWEL hybrid montieren Stk

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N2 22

Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender.

• XIBU senseTOWEL

nur liefern.

A+ multiROLL handTUCH X2 f.XIBU senseTOWEL Stk

Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).

• 2-lagig

• weiß

• verleimt

• 5 Rollen/Karton

• 160 Meter/Rolle

B+ systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU senseTOWEL Stk

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

• C-Typ

• 2 Stück/Packung

• 3 Packungen/Spender

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack towel für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202400).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 160 cm

D+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

63.N2 31

Mechanischer Handtuchspender, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 432 x 331 x 228 mm

• 2 Rollensystem

• automatische Umschaltung auf 2. Rolle

• Füllstandsanzeige

• Abgabe von geschnittenem Papier

• versperrbar

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

A+ XIBU touchTOWEL white liefern Stk

z.B. XIBU touchTOWEL (Art.Nr.: 4110201250) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU touchTOWEL black liefern Stk

z.B. XIBU touchTOWEL (Art.Nr.: 4110203767) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU touchTOWEL DEKOR n.W.AG liefern Stk

Dekor (z.B.): tech w, carbon, steel, tech, wood

z.B. XIBU touchTOWEL (Art.Nr.: 41102012xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU touchTOWEL montieren Stk

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N2 32

Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender.

• XIBU touchTOWEL

nur liefern.

A+ multiROLL handTUCH X2 f.XIBU touchTOWEL Stk

Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).

• 2-lagig

• weiß

• verleimt

• 5 Rollen/Karton

• 160 Meter/Rolle

63.N2 41

High-Tech Duftspender, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 219 x 135 x 92 mm

• individuell programmierbar

• Parfümabgabe mit Zeitintervall und/oder Bewegungsmelder

• Nachfüllung ohne Treibgas

• versperrbar

• Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

A+ XIBU senseFRESHAIR white liefern Stk

z.B. XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 4110201350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseFRESHAIR steel liefern Stk

z.B. XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 4110201353) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseFRESHAIR DEKOR n.W.AG liefern Stk

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood

z.B. XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 41102013xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU senseFRESHAIR montieren Stk

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N2 42

Zubehör/Nachfüllungen für Duftspender.

• XIBU senseFRESHAIR

nur liefern.

A+ Düfte zum Wohlfühlen "SPICE" f.XIBU senseFRESHAIR Stk

Düfte zum Wohlfühlen (Art.Nr.:4110704106).

• Kräutergarten

• ein Duft zum Durchatmen

• 8 x 300 ml/Karton

B+ systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU senseFRESHAIR Stk

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

• C-Typ

• 2 Stück/Packung

• 1 Packung/Spender

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex freshair Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack freshair für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202800).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 160 cm

D+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in freshair 12V Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203000).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

E+ XIBU senseFRESHAIR mobile bl f.XIBU senseFRESHAIR Stk

Standfuß (Art.Nr.:4111202361).

• für einen mobilen Einsatz zur Raumbeduftung

63.N2 51

Berührungsloser Handtuchpapierspender, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 552 x 362 x 124 mm

• 2 Rollensystem

• Umschaltautomatik von Leerrolle auf Vollrolle

• integrierte 240 mm Blattschnitt

• LED-Füllstandsanzeige

• Einzelblattausgabe mit verstellbarer Zeitverzögerung

• sensorgesteuerte Abgabe

• elektronische Rollenerkennung

• Druckleiste für manuellen Vorschub

• Einhand-Deckelöffnung (mit Gasdruckdämpfer)

• Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

• versperrbar, einschließlich Systemschlüssel

• einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial

A+ XIBU inoxTOWEL liefern Stk

z.B. XIBU inoxTOWEL (Art.Nr.: 4131100566) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ XIBU inox inFRAME towel Einbaurahmen Stk

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME towel (Art.Nr.: 4131201166), einschließlich Zubehör für den Einbau

in Wände (z.B. Massivwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

F+ XIBU inox exFRAME towel Aufputzrahmen Stk

Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME towel (Art.Nr.: 4131201066), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.

L+ XIBU inoxAURA towel LED-Leuchtband Stk

LED- Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131201266).

• Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

M+ XIBU inoxTOWEL montieren Stk

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

63.N2 52

Zubehör/Nachfüllungen für berührungslosen Einbauhandtuchpapierspender.

• XIBU inoxTOWEL

nur liefern.

A+ systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU inoxTOWEL Stk

Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111201300).

• C-Typ

• 2 Stück/Packung

• 2 Packungen/Spender

B+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex towel 12V Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack towel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202600).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 150 cm

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in towel 12V Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203300).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

D+ multiROLL handTUCH X2 f.XIBU inoxTOWEL Stk

Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).

• 2-lagig

• weiß

• verleimt

• 5 Rollen/Karton

• 160 Meter/Rolle

63.N2 61

Berührungsloser Schaumseifenspender mit Schaumgenerator, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 402 x 155 x 55 mm

• für 0,6 kg Schaumseife in patentierter vacuumBAG Schrumpfflasche

• sensorgesteuerte Abgabe mit einstellbarer Abgabemenge

• Autostop

• Putztaster

• tropffrei mit Reservetank für bis zu 100 Portionen

• Schwimmschalter mit elektronischer LED\_Funktionsanzeige

• Einhand-Deckelöffnung (Gasdruckdämpfer)

• versperrbar, einschl. Systemschlüssel

• LED-Signal für Betriebsstatus

• LED-Signal für Batteriestatus

• Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

• einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial

A+ XIBU inoxFOAM liefern Stk

z.B. XIBU inoxFOAM (Art.Nr.: 4131100366) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ XIBU inox inFRAME foam/disinfect Einbaurahmen Stk

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME foam/disinfect (Art.Nr.: 4131200566), einschließlich Zubehör für den Einbau in Wände (z.B. Massivwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

F+ XIBU inox exFRAME foam/disinfect Aufputzrahmen Stk

Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME foam/disinfect (Art.Nr.: 4131200666), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.

L+ XIBU inoxAURA foam/disinfect LED-Leuchtband Stk

LED- Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131200466).

• Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

M+ XIBU inoxFOAM montieren Stk

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

63.N2 62

Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.

• XIBU inoxFOAM

nur liefern.

A+ Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU inoxFOAM Stk

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

• sehr ergiebig

• als moussig-cremiger Schaum

• mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut

• mit extra samtigem Hautgefühl

• mit hervorrangender Reinigungsleistung

• mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten

• dermatologisch geprüft

• 6 x 0,6 kg/Karton

B+ systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU inoxFOAM Stk

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

• C-Typ

• 2 Stück/Packung

• 2 Packungen/Spender

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex inoxfoam 12V Stk

Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack inoxFOAM für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).

Eine SchuKo Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 150 cm

D+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in inoxfoam 12V Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

63.N2 71

Falthandtuch-Spender für den Waschraum, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 395 x 336 x 148 mm

• Farbe: weiß

• für alle gängigen Falthandtuchgrößen- und qualitäten

• leicht verstellbarer Innenteil

• problemloses, einfaches nachfüllen

• sparsam im Verbrauch

• Sichtfenster mit Anzeige der Füllmenge

• versperrbar

• für Handtücher mit Z-Falz für Einzelblattentnahme (bei voller Befüllung stehen bis zu 450 Blatt zur Verfügung)

A+ XIBU touchMULTIFOLD Spender whiteLINE liefern Stk

z.B. XIBU touchMULTIFOLD Spender (Art.Nr.: 4110201550) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU touchMULTIFOLD Spender montieren Stk

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

• empfohlenen Benutzerhöhe ca. 1300 mm Unterkante Spender

63.N2 72

Zubehör/Nachfüllungen für Falthandtuch-Spender.

• XIBU touchMULTIFOLD Spender

nur liefern.

A+ Z-Falz Papierhandtuch N1 f.XIBU touchMULTIFOLD Stk

Cartemani Z N1, Z-Falz Papierhandtuch (Art.Nr.:4111000100).

• Natur

• Z-Falz

• 1-lagig

• nassreißfest

• Format: 23 x 25 cm

• 3000 Stück/Karton

B+ Z-Falz Papierhandtuch W2 f.XIBU touchMULTIFOLD Stk

Cartemani Z W2, Z-Falz Papierhandtuch (Art.Nr.:4111000400).

• 100 % Zellulose

• weiß

• Z-Falz

• 2-lagig

• nassreißfest

• Format: 24 x 23,5 cm

• 3000 Stück/Karton

C+ V-Falz Papierhandtücher N1 f.XIBU touchMULTIFOLD Stk

Cartemani V N1, V-Falz Papierhandtuch (Art.Nr.:4111001800).

• Natur

• V-Falz

• 1-lagig

• nassreißfest

• hochsaugfähig

• Format: 23 x 23 cm

• 4800 Stück/Karton

63.N2 81

Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff als mechanische Basisvariante.

• Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm

• hochwertiges Kunststoffgehäuse

• schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°

• mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage

• mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung

• mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)

• für 45 Liter Müllsäcke

A+ XIBU touchPAPERBOX bl liefern Stk

Ausführung: brightLine (bl) weiß

z.B. Mülleimer XIBU touchPAPERBOX (Art.Nr.: 4110201661) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU touchPAPERBOX dl liefern Stk

Ausführung: darkLine (dl) schwarz

z.B. Mülleimer XIBU touchPAPERBOX (Art.Nr.: 4110201662) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N2 86

Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern.

• XIBU touchPAPERBOX

• XIBU sensePAPERBOX

A+ müllSACK XIBU 45Liter liefern Stk

müllSACK XIBU 45 Liter (Art.Nr.:4111101000) von Hagleitner.

63.N2 91

Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff mit intelligenten elektronischen Funktionen.

• Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm

• hochwertiges Kunststoffgehäuse

• schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°

• mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage

• mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung

• mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)

• für 45 Liter Müllsäcke

• eingebauter Ventilator für maximale Stauraumnutzung

• LED-Signal für eine Anzeige: Batterien bzw. Nachfüllung leer

• Optional: akustisches Signal

A+ XIBU sensePAPERBOX bl liefern Stk

Ausführung: brightLine (bl) weiß

z.B. Mülleimer XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4110201761) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU sensePAPERBOX dl liefern Stk

Ausführung: darkLine (dl) schwarz

z.B. Mülleimer XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4110201762) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N2 92

Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern

• XIBU sensePAPERBOX

A+ müllSACK XIBU 45 Liter liefern Stk

müllSACK XIBU 45 Liter (Art.Nr.: 4111101000) von Hagleitner.

B+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex paperbox 12V Stk

Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine SchuKo Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 150 cm

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in paperbox 12V Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

D+ systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU sensePAPERBOX liefern Stk

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

• 6 Stück/Spender

• 2 Stück/Packung

• Energieversorgung für den Lüfter

E+ systemBATTERIEN AAA-Typ f.XIBU sensePAPERBOX liefern Stk

Batterien (Art.Nr.:4111202700).

• 2 Stück/Spender

• 4 Stück/Packung

• Energieversorgung für die Elektronik

63.N2 A1

Mülleimer Edelstahl-Gehäuse und intelligenten elektronischen Funktionen.

• Abmessungen: Höhe 785 mm, Breite 355 mm, Tiefe 274 mm

• Gehäuse aus Edelstahl 1.4301

• schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°

• mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)

• für 45 Liter Müllsäcke

• LED-Signal für eine Anzeige: Batterie bzw. Nachfüllung leer

• für Auf- und Unterputzmontage

• optional: eingebauter Ventilator für maximale Stauraumnutzung

A+ XIBU inoxPAPERBOX bl liefern Stk

Ausführung: Edelstahl Gehäuse 1.4301

z.B. Mülleimer XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4131100166) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ inox max VOLUME Stk

Funktion für die Maximierung des Abfallvolumens (Art.Nr.: 4131201366).

Betrieb mit Netzstecker (powerPACK) und systemBATTERIEN AAA-Typ.

F+ XIBU inox inFRAME paperbox Einbaurahmen Stk

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME towel (Art.Nr.: 4131200266), einschließlich Zubehör für den Einbau

• in Wände (z.B. Massivwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

G+ XIBU inox exFRAME paperbox Aufputzrahmen Stk

Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME towel (Art.Nr.: 4131200366), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.

L+ XIBU inox AURA paperbox LED Leuchtband Stk

LED-Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.: 4131200166).

• Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

M+ XIBU inoxPAPERBOX montieren Stk

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

63.N3 + Waschraum HYGIENE XIBU Desinfektion (HAGLEITNER)

Version: 2019-11

Liefern:

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Zubehör/Nachfüllungen:

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.N3 01

Berührungsloser Desinfektionsmittelspender, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm

• elektronische Füllstandsanzeige

• Reservetank

• einstellbare Abgabemenge

• einschl. Gutachten für Anwendung wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen

• Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker

• luftdichter Produktweg - keine Verkeimung der Nachfüllung

• versperrbar

A+ XIBU senseDISINFECT liefern Stk

z.B. XIBU senseDISINFECT (Art.Nr.: 4110600250) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU senseDISINFECT montieren Stk

Montieren.

63.N3 02

Zubehör/Nachfüllungen für Desinfektionsmittelspender.

• XIBU senseDISINFECT

nur liefern.

A+ Einreibepräparat septLIQUID f.XIBU senseDISINFECT Stk

Alkoholische Flüssigkeit für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Art.Nr.:4110705804).

• schnell wirkend

• alkoholisch

• mit dezentem Duft

• hervorragende Pflegeeigenschaften

• für den häufigen Gebrauch

• breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime

• dermatologisch geprüft

• geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476

• gelistet nach DGHM/VAH und ÖGHMP

• 6 x 700 ml/Karton

B+ systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU senseDISINFECT Stk

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

• C-Typ

• 2 Stück/Packung

• 2 Packungen/Spender

C+ XIBU disinfectTABLE f.XIBU senseDISINFECT Stk

Tischstandfuß disinfectTABLE (Art.Nr.:4110600450).

• Abmessungen (HxBxT): 445 x 155 x 215 mm

• mit integrierter Tropftasse

• für z.B. Rezeptionen, Bankschalter, Ärzte

D+ XIBU disinfectFLOOR f.XIBU senseDISINFECT Stk

Bodenstandfuß disinfectFLOOR (Art.Nr.:4110600350).

• Abmessungen (HxBxT): 895 x 395 x 385 mm

• zur mobilen Aufstellung

• für Eingangsbereiche z.B. in Restaurants, Hotels, Pflegeheimen, Banken, Veranstaltungszentren

E+ XIBU disinfectWALL f.XIBU senseDISINFECT Stk

Tropftasse disinfectWALL (Art.Nr.:4110600550).

• Abmessungen (HxBxT): 196 x 108 x 123 mm

• für Wandmontage

• schützt den Boden vor von Händen abtropfendem Desinfektionsmittel

F+ XIBU disinfectWALL f.XIBU senseDISINFECT montieren Stk

Tropftasse disinfectWALL montieren.

G+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex disinfect 12V Stk

Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).

Eine SchuKo Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 160 cm

H+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in disinfect 12V Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

63.N3 11

Berührungsloser Spender für flüssige Desinfektionsprodukte in patentierter vacuum BAG Schrumpfflasche, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 416 x 170 x 65 mm + 55 mm (Einbautiefe)

• sensorgesteuerte Abgabe mit einstellbarer Abgabemenge

• Autostop

• Putztaster

• tropffrei mit Reservetank für bis zu 30 Portionen

• Schwimmerschalter mit elektronischer LED\_Funktionsanzeige

• Einhand-Deckelöffnung (Gasdruckdämpfer)

• versperrbar,

• Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

• versperrbar, einschließlich Systemschlüssel

• einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial

A+ XIBU inoxDISINFECT liefern Stk

z.B. XIBU inoxDISINFECT (Art.Nr.: 4131100266) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ XIBU inox inFRAME disinfect/foam Einbaurahmen Stk

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME foam/disinfect (Art.Nr.: 4131200566), einschließlich Zubehör für den Einbau in Trockenbauwänden (Wanddicke bis 35 mm).

Wandaufbauten: Aufbaudicke 30 mm

F+ XIBU inox exFRAME disinfect/foam paperbox Aufputzrahmen Stk

Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME disinfect/foam (Art.Nr.: 4131200666), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.

L+ XIBU inoxAURA towel LED-Leuchtband RGB Stk

LED-Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131200466).

• Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

M+ XIBU inoxDISINFECT montieren Stk

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

63.N3 12

Zubehör/Nachfüllungen für berührungslosen Einbauhandtuchpapierspender.

• XIBU inoxDISINFECT

nur liefern.

A+ systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU inoxDISINFECT Stk

Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111201200).

• C-Typ

• 2 Stück/Packung

• 2 Packungen/Spender

B+ Netzteilstecker XIBU powerPACK foam/disinfect 12V Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 150 cm

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in foam/disinfect 12V Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

D+ Einreibepräparat septLIQUID f.XIBU inoxDISINFECT Stk

Alkohlische Flüssigkeit für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Art.Nr.:4110705804).

• schnell wirkend

• alkoholisch

• mit dezentem Duft

• hervorragende Pflegeeigenschaften

• für den häufigen Gebrauch

• breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime

• dermatologisch geprüft

• geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476

• gelistet nach DGHM/VAH und ÖGHMP

• 6 x 700 ml/Karton

63.N4 + Waschraum HYGIENE Sanitärartikel (HAGLEITNER)

Version: 2018

Liefern:

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Zubehör/Nachfüllungen:

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.N4 01

Papierrollenspender, nur liefern.

• Höhe: ca. 275 mm

• Durchmesser: 160 mm

• aus widerstandsfähigem, schlagfestem Kunststoff

• Deckel aus getöntem Plexiglas zur Füllstandskontrolle

B+ MINI Spender V2 liefern Stk

z.B. MINI Spender (Art.Nr.: 4120302400) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N4 02

Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.

• MINI Spender, ohne Unterschied der Größe

nur liefern.

A+ miniROLLE H2 (12Rollen) f.MINI Spender Stk

Wischpapier miniROLLE H2 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120203300).

• Breite: 225 mm

• hoch saugfähig

• 2-lagig

• nassreißfest

• 49 Meter/Rolle

• 12 Rollen/Bund

• z.B. für Lebensmittelindustrie, Hotellerie, Gastronomie

B+ miniROLLE H1 (12Rollen) f.MINI Spender Stk

Reinigungstücher miniROLLE H1 für die Lebensmittelindustrie und den Küchenbereich (Art.Nr.:4120200900).

• Breite: 200 mm

• 100% zellstoff

• hoch saugfähig

• 1-lagig

• nassreißfest

• hochweiß

• fusselfrei

• 120 Meter/Rolle

• 12 Rollen/Bund

• z.B. für Werkstätten, Arztpraxen, Lebensmittelindustrie

63.N4 11

Papierrollenspender, nur liefern.

• Höhe: ca. 350 mm

• Durchmesser: 260 mm

• aus widerstandsfähigem, schlagfestem Kunststoff

• Deckel aus getöntem Plexiglas zur Füllstandskontrolle

B+ MIDI Spender liefern Stk

z.B. MIDI Spender (Art.Nr.:4120300700) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N4 12

Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.

• MIDI Spender, ohne Unterschied der Größe

nur liefern.

A+ midiROLLE H2 (6Rollen) f.MIDI Spender Stk

Wischpapier midiROLLE H2 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120201500).

• Breite: 245 mm

• hoch saugfähig

• perforiert, Blattlänge 300 mm

• 2-lagig

• nassreißfest

• 115 Meter/Rolle

• 6 Rollen/Bund

• z.B. für Hotellerie, Gastronomie

B+ midiROLLE N1 (6Rollen) f.MIDI Spender Stk

Reinigungstücher midiROLLE N1 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120204400).

• Breite: 185 mm

• hoch saugfähig

• 1-lagig

• nassreißfest

• 115 Meter/Rolle

• 6 Rollen/Bund

• z.B. für Lebensmittelindustrie

63.N4 13

WC Garnitur, nur liefern.

• weiß standard

• praktisch, modern

• Behälter einfach entnehmbar

A+ WC Garnitur standard liefern Stk

Für Wandmontage oder als Standgarnitur.

z.B. WC Garnitur (Art.Nr.: 4120301700) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ WC Garnitur standard montieren Stk

WC-Garnitur Standard montieren.

63.N4 14

WC Einhänger, nur liefern.

• sorgt selbstständig für eine lang andauernde, angenehme Frische

• verhindert Kalkansatz in der WC-Muschel

A+ WC Einhänger liefern Stk

z.B. WC Einhänger (Art.Nr.: 4120302100) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N4 15

Pissoir-Einsatz, nur liefern.

• aus Kunststoff

• Farbe: grün

• verhindert das Verstopfen z.B. durch Zigaretten

• neutralisiert Gerüche indem wochenlang einen angenehmen Duft nach grünem Apfel verströmt wird

A+ pissoirEINSATZ liefern Stk

z.B. pissoirEINSATZ (Art.Nr.: 4120302200) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N4 16

Abrollvorrichtung Spender, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 330 x 440 x 340 mm

• Papier ist durch das Gehäuse vor Spritzwasser geschützt

• Gehäuseoberfläche abwisch- und desinfizierbar

• problemlos zum Nachfüllen

• für Wandmontage oder zur Tischaufstellung

• für den Küchenbereich, Industrie und Gewerbe

A+ abrollVORRICHTUNG Spender liefern Stk

z.B. abrollVORRICHTUNG Spender (Art.Nr.: 4120300900) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ abrollVORRICHTUNG Spender montieren Stk

abrollVORRICHTUNG Spender montieren.

63.N4 17

Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.

• abrollVORRICHTUNG Spender

nur liefern.

A+ putzPapier STANDARD W2 f.abrollVOORICHTUNG Spender Stk

Putzpapier STANDARD W2 als Wischtuch für z.B. Industrie und Gewerbe (Art.Nr.: 4120500300).

• zum Aufnehmen von Schmutz, Öl, Fett

• zum Trocknen von glatten Oberflächen

• zur Verpackung von empfindlichen Teilen

• Recyclingfaser

• 2-lagig

• geprägt

• perforiert für leichten Einzelblattabriss

• Blattformat 260 x 380 mm

• weiß

• umweltfreundliches Putzpapier

• ca. 1000 Abrisse/Rolle

• 2 Rollen a` 4 kg

B+ putzPapier PREMIUM VLIES f.abrollVOORICHTUNG Spender Stk

Putzpapier PREMIUM VLIES als besonders weiches, saugstarkes Wischtuch für z.B. Industrie und Gewerbe (Art.Nr.: 4120500100).

• Vliesstoff

• perforiert

• ca. 400 Abrisse/Rolle

• Blattformat 320 x 400 mm

• weiß oder meliert

• leichter Einzelblattabriss durch Performation

• zum Reinigen von glatten Oberflächen

• zum Aufwischen von Lösungsmitteln, Farben, Ölen, Fetten (auch im KFZ-Bereich)

• 2 Rollen a` 3 kg

C+ putzPapier PREMIUM TOP B3 f.abrollVOORICHTUNG Spender Stk

Putzpapier PREMIUM TOP B3 als extrem sauffähiges Putzpapier für den Küchen- und Lebensmittelbereich (Art.Nr.: 4120500200).

• Recycling - Zellstoff

• 3-lagig

• geprägt

• perforiert

• ca. 500 Abrisse/Rolle

• Blattformat 260 x 380 mm

• blau

• zum Aufwischen von Schmutz, Ölen, Fetten (auch im KFZ-Bereich)

• zum Entfetten von Kleinteilen, Trocknen und Reinigen von glatten Oberflächen, zur Werkzeug- und Maschinenreinigung

• 2 Rollen a` 3,5 kg

63.N5 + Waschraum HYGIENE Armaturen (HAGLEITNER)

Version: 2018

Liefern:

Alle Armaturen und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Zubehör/Nachfüllungen:

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.N5 01

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken, bietet Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Batterie (Lithium 6V)

• chrom

A+ XIBU senseTAP/Bat.SMART C chrom Stk

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100163) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseTAP/Bat.SMART L chrom Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100363) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP/Bat.SMART H chrom Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100563) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 02

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken, bietet Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Netzbetrieb 230 V / 50 H

• chrom

A+ XIBU senseTAP SMART C chrom Stk

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100263) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseTAP SMART L chrom Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100463) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP SMART H chrom Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100663) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 11

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Batterie (Lithium 6V)

• chrom

A+ XIBU senseTAP/Bat.BISTRO C chrom Stk

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101363) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseTAP/Bat.BISTRO L chrom Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101563) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP/Bat.BISTRO H chrom Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101763) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 12

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Netzbetrieb 230 V / 50 H

• chrom

A+ XIBU senseTAP BISTRO C chrom Stk

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101463) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseTAP BISTRO L chrom Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101663) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP BISTRO H chrom Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101863) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 21

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den medizinischen Bereich und Großküchen. Der schwenkbare Auslauf entspricht den speziellen Anforderungen. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Batterie (Lithium 6V)

• chrom

A+ XIBU senseTAP/Bat.LAB C chrom Stk

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130100763) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseTAP/Bat.LAB L chrom Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130100963) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP/Bat.LAB H chrom Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130101163) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 22

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Netzbetrieb 230 V / 50 H

• chrom

A+ XIBU senseTAP LAB C chrom Stk

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130100863) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseTAP LAB L chrom Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130101063) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP LAB H chrom Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130101263) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 31

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken und einem zusätzlichen manuellen Temperaturregler, weiters bietet sie Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Batterie (Lithium 6V)

• chrom

B+ XIBU senseTAP/Bat.PLUS L chrom Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130103963) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP/Bat.PLUS H chrom Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130103763) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 32

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Netzbetrieb 230 V / 50 H

• chrom

B+ XIBU senseTAP PLUS L chrom Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130104063) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP PLUS H chrom Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130103863) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 41

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken, bietet Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Batterie (Lithium 6V)

• chrom

A+ XIBU senseTAP/Bat.PROFI C chrom Stk

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130101963) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseTAP/Bat.PROFI L chrom Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102163) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP/Bat.PROFI H chrom Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102363) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 42

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Netzbetrieb 230 V / 50 H

• chrom

A+ XIBU senseTAP PROFI C chrom Stk

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102063) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseTAP PROFI L chrom Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102263) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP PROFI H chrom Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102463) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 43

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken und einem zusätzlichen manuellen Temperaturregler, weiters bietet sie Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Batterie (Lithium 6V)

• matt (chrom seidenmatt)

A+ XIBU senseTAP/Bat.PROFI C matt Stk

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102564) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseTAP/Bat.PROFI L matt Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102764) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP/Bat.PROFI H matt Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102964) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 44

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Netzbetrieb 230 V / 50 H

• matt (chrom seidenmatt)

A+ XIBU senseTAP PROFI C matt Stk

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102664) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseTAP PROFI L matt Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102864) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP PROFI H matt Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130103064) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 45

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken und einem zusätzlichen manuellen Temperaturregler, weiters bietet sie Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Batterie (Lithium 6V)

• inox (Edelstahl poliert)

A+ XIBU senseTAP/Bat.PROFI C inox Stk

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103165) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseTAP/Bat.PROFI L inox Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103365) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP/Bat.PROFI H inox Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103565) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 46

Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

• Bedienung: berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite

• Durchflussbegrenzung: max. 4l/min.

• Hygienespülung: nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

• Sicherheitsstop: nach ca. 1 Minute

• Geräuschklasse: II DIN EN 200

• Anschlussschläuche: KTW-A, G 3/8" IG

• Druckbereich: 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)

• mit Netzbetrieb 230 V / 50 H

• matt (chrom seidenmatt)

A+ XIBU senseTAP PROFI C inox Stk

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103265) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ XIBU senseTAP PROFI L inox Stk

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103465) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ XIBU senseTAP PROFI H inox Stk

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103665) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N5 99

Zubehör für Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich bzw. Großküchen.

• für XIBU senseTAP SMART, BISTRO, LAB, PLUS, PROFI

A+ Fernbedienung f.XIBU senseTAP Stk

Fernbedienung (Art.Nr.: 4130200600) zur Aktivierung und Einstellung der Hygienespülung.

63.N6 + Zimmer/Waschraum HYGIENE LUNA (HAGLEITNER)

Version: 2018

Liefern:

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Zubehör/Nachfüllungen:

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.N6 01

Damen-Hygienebeutel-Spender für Hotelzimmer, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 118 x 128 x 55 mm

• Farbe: weiß

• komfortabel

• einfache Bedienung

• zeitgemäßer Hygienestandard

A+ LUNA 2.0 sanitaryBAG Spender white liefern Stk

z.B. LUNA 2.0 sanitaryBAG Spender white (Art.Nr.: 4110400950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ LUNA 2.0 hygieneBEUTEL Spender montieren Stk

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N6 02

Zubehör/Nachfüllungen für Damen-Hygienebeutel-Spender.

• LUNA 2.0

nur liefern.

A+ hygieneBEUTEL f.LUNA 2.0 liefern Stk

hygieneBEUTEL (Art.Nr.:4111100100).

• 65 Beutel/Packung

63.N6 03

WasteBox mit Deckel für Bade- und Hotelzimmer, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 260 x 220 x 240 mm

• Gehäuse aus schlagfestem PP-Kunststoff

• ideale Größe

• bequemes Handling durch einfach zu entnehmendem Inneneimer (separat)

• stabiler Tretmechanismus

• besonders hygienisch durch automatisch schließenden Deckel

• rutschhemmende Gummifüßchen für einen festen Stand

A+ LUNA 2.0 wasteBOX S weiß liefern Stk

• Farbe: weiß

z.B. LUNA 2.0 wasteBOX S (Art.Nr.: 4110400850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ LUNA 2.0 wasteBOX S steel liefern Stk

• Farbe: steel

z.B. LUNA 2.0 wasteBOX S (Art.Nr.: 4110400853) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N6 04

Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer.

• LUNA 2.0 wasteBOX S.

nur liefern.

A+ müllSACK S 12l f.LUNA 2.0 liefern Stk

müllSACK S 12l (Art.Nr.:4120302000).

• 10 x 50 Stück a`12 Liter

63.N7 + sense MANAGEMENT W.R.HYGIENE 4.0 (HAGLEITNER)

Version: 2019-11

Liefern:

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Zubehör/Nachfüllungen:

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.N7 01

Toiletten-Papierspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.

• umfassende Betriebsdaten-Erfassung

• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE

• Abmessungen (HxBxT): 323 x 170 x 170 mm

• für 2 Toiletten-Papierrollen (z.B. multiROLL von Hagleitner)

• mit automatischem Nachfallen der 2. Rolle

• 1 Füllung ersetzt bis zu 8 herkömmliche Rollen Toilettenpapier

• mit Abrollbremse für sparsame Blattentnahme

• Füllstand durch transparenten Deckel einsehbar

• versperrbar

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

A+ HsM XIBU touchTISSUEPAPER white liefern Stk

z.B. HsM XIBU touchTISSUEPAPER (Art.Nr.: 4110101750) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ HsM XIBU touchTISSUEPAPER montieren Stk

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N7 02

Zubehör/Nachfüllungen für Toiletten-Papierspender.

• HsM XIBU inoxTISSUEPAPER

nur liefern.

A+ systemBATTERIEN AAA-Typ f.HsM XIBU inoxTISSUEPAPER Stk

Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111202700).

• AAA-Typ

• 2 Stück/Packung

• 2 Packungen/Spender

B+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex tissuepaper 12V f.HsM XIBU Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 150 cm

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in tissuepaper 12V f.HsM XIBU Stk

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

D+ Toilettenpapier W2 f.HsM XIBU inoxTISSUEPAPER Stk

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER W2 (Art.Nr.:4110800900).

• 2-lagig

• reinweiß

• gerändelt

• Spotprägung

• 42 Rollen/Karton

• 950 Blatt/Rolle

63.N7 11

Berührungsloser Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemengement, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm

• komfortabel

• einfache Bedienung

• Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker

• mit Reservetank für bis zu 100 Portionen

• Füllstandsanzeige

• einstellbare Abgabemenge

• Einhand-Deckelöffnung

A+ HsM XIBU senseSEATCLEANER bl.weiß liefern Stk

z.B. XIBU senseSEATCLEANER bl. weiß (Art.Nr.: 4110101850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ HsM XIBU senseSEATCLEANER Spender montieren Stk

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N7 12

Zubehör/Nachfüllungen für Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen.

• HsM XIBU touchSEATCLEANER Spender

nur liefern.

A+ WC-Bril.Desinfection wcDISINFECT f.HsM XIBU SEATCLEANER lief Stk

wcDISINFECT 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110707901)

• sehr ergiebig

• bakterizid einschließlich MRSA

• fungizid gemäß VAH/ÖGHMP

• wirksam gegen behüllte Viren wie: HBV / HIV / HCV & Vaccina / BVDV

• wirksam gegen Rota-Viren, Papova-polyoma-Viren

• Einwirkzeiten lt. Produktblatt

B+ systemBATTERIEN AA-Typ f.HsM XIBU senseSEATCLEANER Stk

Batterien (Art.Nr.:4111204300).

• AA-Typ

• 4 Stück/Packung

• 1 Packungen/Spender

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex SEATCLEANER 12V f.HsM XIBU Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 150 cm

D+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in SEATCLEANER 12V f.HsM XIBU Stk

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

63.N7 21

Berührungsloser Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.

• umfassende Betriebsdaten-Erfassung

• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine sense MANAGEMENT-BASE

• Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm

• komfortabel

• einfache Bedienung

• Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker

• mit Reservetank für bis zu 100 Portionen

• Füllstandsanzeige

• einstellbare Abgabemenge

• Einhand-Deckelöffnung

A+ HsM XIBU senseMOISTCARE white liefern Stk

z.B. HsM XIBU senseMOISTCARE white. weiß (Art.Nr.: 4110101950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ HsM XIBU senseMOISTCARE Spender montieren Stk

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N7 22

Zubehör/Nachfüllungen für Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier.

• HsM XIBU senseMOISTCARE Spender

nur liefern.

A+ careMOUSSE f.HsM XIBU senseMOISTCARE liefern Stk

careMOUSSE 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110708501)

• sehr ergiebig

• für die perfekte Intimhygiene

• reich an pflegenden Wirkstoffen

• besonders feuchtigkeitsspendend durch Aloe Vera

• dermatologisch auf Irritation und Allergien getestet

B+ systemBATTERIEN AA-Typ f.HsM XIBU senseMOISTCARE Stk

Batterien (Art.Nr.:4111204300).

• AA-Typ

• 4 Stück/Packung

• 1 Packungen/Spender

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex senseMOISTCARE 12V f.HsM Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 150 cm

D+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in senseMOISTCARE 12V f.HsM Stk

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

63.N7 31

Berührungsloser Schaumseifenspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.

• umfassende Betriebsdaten-Erfassung

• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE

• Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm

• elektronische Füllstandsanzeige

• Reservetank

• luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung

• einstellbare Abgabemenge

• Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker

• versperrbar

A+ HsM XIBU senseFOAM white liefern Stk

z.B. HsM XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 4110201850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ HsM XIBU senseFOAM montieren Stk

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N7 32

Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System.

• HsM XIBU senseFOAM

nur liefern.

A+ Handseife foamSOAP PREMIUM f.HsM XIBU senseFOAM Stk

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

• sehr ergiebig

• als moussig-cremiger Schaum

• mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut

• mit extra samtigem Hautgefühl

• mit hervorrangender Reinigungsleistung

• mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten

• dermatologisch geprüft

• 6 x 0,6 kg

B+ systemBATTERIEN C-Typ f.HsM XIBU senseFOAM Stk

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

• C-Typ

• 2 Stück/Packung

• 2 Packungen/Spender

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex foam f.HsM XIBU Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202500).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 160 cm

D+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in foam 12V f.HsM XIBU Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

63.N7 41

Berührungsloser Handtuchspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.

• umfassende Betriebsdaten-Erfassung

• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE

• Abmessungen (HxBxT): 432 x 331 x 228 mm

• 2 Rollensystem

• automatische Umschaltung auf 2. Rolle

• elektronische Füllstandsanzeige

• Abgabe von geschnittenem Papier

• Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker

• versperrbar

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

A+ HsM XIBU senseTOWEL white liefern Stk

z.B. HsM XIBU senseTOWEL (Art.Nr.: 4110201950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ HsM XIBU senseTOWEL montieren Stk

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N7 42

Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender.

• HsM XIBU senseTOWEL

nur liefern.

A+ multiROLL handTUCH X2 f.HsM XIBU senseTOWEL Stk

Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).

• 2-lagig

• weiß

• verleimt

• 5 Rollen/Karton

• 160 Meter/Rolle

B+ systemBATTERIEN D-Typ f.HsM XIBU senseTOWEL Stk

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

• C-Typ

• 2 Stück/Packung

• 3 Packungen/Spender

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex towel f.HsM XIBU Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack towel für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202600).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 160 cm

D+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in towel f.HsM XIBU Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203300).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

63.N7 51

Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement.

• umfassende Betriebsdaten-Erfassung

• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE

• Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm

• hochwertiges Kunststoffgehäuse

• schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°

• mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage

• mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung

• mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)

• für 45 Liter Müllsäcke

• eingebauter Ventilator für maximale Stauraumnutzung

• LED-Signal für eine Anzeige: Batterien bzw. Nachfüllung leer

• Optional: akustisches Signal

A+ HsM XIBU sensePAPERBOX bl liefern Stk

Ausführung: brightLine (bl) weiß

z.B. Mülleimer HsM XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4110202050) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

63.N7 52

Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern.

• HsM XIBU sensePAPERBOX

A+ müllSACK XIBU 45Liter f. HsM XIBU liefern Stk

müllSACK XIBU 45 Liter (Art.Nr.:4111101000) von Hagleitner.

B+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex paperbox 12V f.HsM XIBU Stk

Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine SchuKo Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 150 cm

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in paperbox 12V f.HsM XIBU Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

D+ systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU sensePAPERBOX f.HsM XIBU lief. Stk

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

• 6 Stück/Spender

• 2 Stück/Packung

• Energieversorgung für den Lüfter

E+ systemBATTERIEN AAA-Typ f.HsM XIBU sensePAPERBOX lief. Stk

Batterien (Art.Nr.:4111202700).

• 2 Stück/Spender

• 4 Stück/Packung

• Energieversorgung für die Elektronik

63.N7 61

High-Tech Duftspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.

• umfassende Betriebsdaten-Erfassung

• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE

• Abmessungen (HxBxT): 219 x 135 x 92 mm

• individuell programmierbar

• Parfümabgabe mit Zeitintervall und/oder Bewegungsmelder

• Nachfüllung ohne Treibgas

• versperrbar

• Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

A+ HsM XIBU senseFRESHAIR white liefern Stk

z.B. HsM XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 4110202150) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ HsM XIBU senseFRESHAIR montieren Stk

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N7 62

Zubehör/Nachfüllungen für Duftspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System.

• HsM XIBU senseFRESHAIR

nur liefern.

A+ Düfte zum Wohlfühlen "SPICE" f.HsM XIBU senseFRESHAIR Stk

Düfte zum Wohlfühlen (Art.Nr.:4110704106).

• Kräutergarten

• ein Duft zum Durchatmen

• 8 x 300 ml/Karton

B+ systemBATTERIEN D-Typ f.HsM XIBU senseFRESHAIR Stk

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

• C-Typ

• 2 Stück/Packung

• 1 Packung/Spender

C+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex freshair f.HsM XIBU Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack freshair für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202800).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 160 cm

D+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in freshair 12V f.HsM XIBU Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203000).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

E+ XIBU senseFRESHAIR mobile bl f.HsM XIBU senseFRESHAIR Stk

Standfuß (Art.Nr.:4111202361).

• für einen mobilen Einsatz zur Raumbeduftung

63.N7 71

Berührungsloser Desinfektionsmittelspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.

• umfassende Betriebsdaten-Erfassung

• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE

• Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm

• elektronische Füllstandsanzeige

• Reservetank

• einstellbare Abgabemenge

• einschl. Gutachten für Anwendung wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen

• Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker

• luftdichter Produktweg - keine Verkeimung der Nachfüllung

• versperrbar

A+ HsM XIBU senseDISINFECT liefern Stk

z.B. HsM XIBU senseDISINFECT (Art.Nr.: 4110600850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ HsM XIBU senseDISINFECT montieren Stk

Montieren.

63.N7 72

Zubehör/Nachfüllungen für Desinfektionsmittelspender.

• HsM XIBU senseDISINFECT

nur liefern.

A+ Einreibepräparat septLIQUID f.HsM XIBU senseDISINFECT Stk

Alkoholische Flüssigkeit für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Art.Nr.:4110705804).

• schnell wirkend

• alkoholisch

• mit dezentem Duft

• hervorragende Pflegeeigenschaften

• für den häufigen Gebrauch

• breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime

• dermatologisch geprüft

• geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476

• gelistet nach DGHM/VAH und ÖGHMP

• 6 x 700 ml/Karton

B+ systemBATTERIEN C-Typ f.HsM XIBU senseDISINFECT Stk

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

• C-Typ

• 2 Stück/Packung

• 2 Packungen/Spender

C+ XIBU disinfectTABLE f.HsM XIBU senseDISINFECT Stk

Tischstandfuß disinfectTABLE (Art.Nr.:4110600450).

• Abmessungen (HxBxT): 445 x 155 x 215 mm

• mit integrierter Tropftasse

• für z.B. Rezeptionen, Bankschalter, Ärzte

D+ XIBU disinfectFLOOR f.HsM XIBU senseDISINFECT Stk

Bodenstandfuß disinfectFLOOR (Art.Nr.:4110600350).

• Abmessungen (HxBxT): 895 x 395 x 385 mm

• zur mobilen Aufstellung

• für Eingangsbereiche z.B. in Restaurants, Hotels, Pflegeheimen, Banken, Veranstaltungszentren

E+ XIBU disinfectWALL f.HsM XIBU senseDISINFECT Stk

Tropftasse disinfectWALL (Art.Nr.:4110600550).

• Abmessungen (HxBxT): 196 x 108 x 123 mm

• für Wandmontage

• schützt den Boden vor von Händen abtropfendem Desinfektionsmittel

F+ XIBU disinfectWALL f.HsM XIBU senseDISINFECT montieren Stk

Tropftasse disinfectWALL montieren.

G+ Netzteilstecker XIBU powerPACK ex disinfect 12V f.HsM XIBU Stk

Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).

Eine SchuKo Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 160 cm

H+ Netzteilstecker XIBU powerPACK in disinfect 12V f.HsM XIBU Stk

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

63.N7 81

Berührungsloser Zutrittszähler mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.

• umfassende Betriebsdaten-Erfassung

• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE

• Abmessungen (HxBxT): 160 x 48 x 20 mm

• doppelseitiges Klebeband zur einfachen Montage

• versperrbar

Es wird immer ein Paar aus transmiter und receiver benötigt.

A+ HsM XIBU senseCOUNTER receiver bl liefern Stk

z.B. HsM XIBU senseCOUNTER receiver (Art.Nr.: 4131301000) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ HsM XIBU senseCOUNTER transmiter bl liefern Stk

z.B. HsM XIBU senseCOUNTER transmiter (Art.Nr.: 4131300800) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ HsM XIBU senseCOUNTER montieren Stk

Montieren.

63.N7 91

Basisstation für das Sammeln und Versenden der Daten von bis zu 50 Einzelspndern. Kommuniziert über Funk mit den Spendern und stellt einen Webservice zum Abrufen der Daten zur Verfügung.

• für alle Trockenräume bei Raumtemperatur geeignet

• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE

• Abmessungen (HxBxT): 315 x 170 x 560 mm

• versperrbar

Einbindung an das Kunden IT Netz über LAN-Verkabelung ist erforderlich. IT Netz und Anbindungspunkte sind vom AG bereit zu stellen.

A+ senseMANAGEMENT BASE liefern Stk

z.B. senseMANAGEMENT BASE (Art.Nr.: 4131400100) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ senseMANAGEMENT BASE montieren Stk

Montieren.

63.N7 92

Ein MANAGMENT SERVER wird benötigt wenn mehr als 4 Basisstationen (MANAGEMENT BASE) zum Einsatz kommen. Dieser "Mini-PC" wird über LAN ins Kunden-IT Netz eingebunden. Über das Netzwerk kommuniziert der Server mit den Basisstationen und stellt die Weboberfläche zum konfigurieren und Auslesen der Daten zur Verfügung.

• für alle Trockenräume bei Raumtemperatur geeignet

• Abmessungen (HxBxT): 110 x 115 x 450 mm

• versperrbar

Einbindung an das Kunden-IT Netz über LAN-Verkabelung ist erforderlich. IT Netz und Anbindungspunkte sind vom AG bereit zu stellen.

A+ senseMANAGEMENT SERVER liefern Stk

z.B. senseMANAGEMENT SERVER (Art.Nr.: 4131400200) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ senseMANAGEMENT SERVER montieren Stk

Montieren.

63.N8 + Industrie HYGIENE Spender (HAGLEITNER)

Version: 2019-11

Liefern:

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Zubehör/Nachfüllungen:

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63.N8 01

Bührungsloser, wasserfester Spender zur Abgabe von Hautschutz-, Hautreinigungs-, hautpflege- oder Desinfektionsprodukten, nur liefern.

• Abmessungen (HxBxT): 295 x 155 x 118 mm

• elektronische Füllstandsanzeige

• Reservetank

• verkeimungssicher wegen luftdichter Einheit von Tank und Nachfüllung

• einstellbare Abgabemenge

• Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker

• kann Flüssigkeiten vom wässriger oder dickflüssiger Konsistenz fordern oder Portionsweise abgeben

• versperrbar

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

A+ XIBU XL senseFLUID white liefern Stk

z.B. XIBU XL senseFLUID (Art.Nr.: 4110301070) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+ XIBU XL senseFLUID montieren Stk

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

63.N8 02

Nachfüllungen für Industrie-Hygiene-Spender.

• XIBU XL senseFLUID

nur liefern.

A+ Handschutzlotion handPROTECT f.XIBU XL senseFLUID Stk

Handschutzlotion handPROTECT (Art.Nr.:4110703105).

• sehr schnell einziehend

• hautberuhigend

• baut einen wirksamen Schutzfilm auf der Haut auf

• Schutz bei hautschädigenden Tätigkeiten

• Schutz gegen allgemeine Verschmutzung

• Schutz vor Feuchtigkeit

• Schutz gegen Fette, Öle

• frei von Silikonen

• frei von Seifen

• ohne Farbstoffe

• ohne Parabene

• sanfter Kamille-Duft

• ph-neutral

• dermatologisch geprüft

• 6 x 750 ml

B+ Handseife creamSOAP f.XIBU XL senseFLUID Stk

Handseife creamSOAP (Art.Nr.:4110701339).

• dickflüssige, hochwertige Seife

• für leichte bis mittlere bzw. wechselnde Verschmutzungen

• frei von Silikonen

• frei von Seifen

• ohne Duftstoffe

• ohne Farbstoffe

• ohne Parabene

• EU Ecolabel

• pflegt die Hände und verhindert ein Austrocknen der Haut

• dermatologisch geprüft

• 5 x 1050 ml

C+ Abrasive Handreinigung abrasivUNIVERSAL f.XIBU XL senseFLUID Stk

Abrasive Handreinigung abrasivUNIVERSAL (Art.Nr.:4110702229).

• dickflüssige, hochwertige Reinigungspaste

• für mittlere Verschmutzungen

• löst Verschnmutzungen wie: Öl, Schmierfett, Brems- und Grafitstaub, Ruß

• mit Mikrogranulat

• frei von Silikonen

• frei von Seifen

• ohne Parabene

• leicht fruchtiger Duft

• pflegt die Hände und verhindert ein Austrocknen der Haut

• dermatologisch geprüft

• 5 x 1050 ml

D+ Abrasive Handreinigung abrasivCOLOR f.XIBU XL senseFLUID Stk

Abrasive Handreinigung abrasivCOLOR (Art.Nr.:4110703239).

• dickflüssige, hochwertige Reinigungspaste

• löst Farbe, Dispersionen, Lacke, Klebstoffe und Druckerschwärze von der Haut.

• mit Mikrogranulat

• frei von Silikonen

• frei von Seifen

• ohne Parabene

• leichter Zitronen-Duft

• dermatologisch geprüft

• 5 x 1050 ml

E+ Abrasive Handreinigung abrasivPOWER f.XIBU XL senseFLUID Stk

Abrasive Handreinigung abrasivPOWER (Art.Nr.:4110703439).

• dickflüssige, hochwertige Reinigungspaste

• für stärkste Verschmutzungen

• löst Verschmutzungen wie: Diesel- und Maschinenöl, Schmierfett, Brems- und Grafitstaub

• mit natürlichem Mikrogranulat

• frei von Silikonen

• frei von Seifen

• ohne Parabene

• leichter Apfel-Duft

• dermatologisch geprüft

• 5 x 1050 ml

F+ Händedesinfektion septDES GEL f.XIBU XL senseFLUID Stk

Händedesinfektion septDES GEL (Art.Nr.:4110708639).

• viruzides, alkoholisches Händedesinfektionsgel

• zieht sehr rasch ein

• frei von Silikonen

• frei von Seifen

• ohne Duftstoffe

• ohne Parabene

• ohne Farbstoffe

• ohne Konservierungsmittel

• frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen

• rückfettend und hautberuhigend

• dermatologisch geprüft

• 5 x 1000 ml

G+ Hautpflege handCREAM f.XIBU XL senseFLUID Stk

Hautpflege handCREAM (Art.Nr.:4110703105).

• schnell einziehend

• hautberuhigend

• rückstandsfrei

• frei von Silikonen

• frei von Seifen

• ohne Parabene

• ohne Farbstoffe

• ph-neutral

• dermatologisch geprüft

• 5 x 450 ml

63.N8 03

Zubehör für Industrie-Hygiene-Spender.

• XIBU XL senseFLUID

nur liefern.

A+ systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU XL senseFLUID Stk

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

• C-Typ

• 2 Stück/Packung

• 3 Packungen/Spender werden benötigt

B+ Netzteilstecker f.XIBU XL powerPACK ex Stk

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine SchuKo Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 150 cm

C+ Netzteilstecker f.XIBU XL powerPACK in Stk

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

• Kabellänge 40 cm

D+ Hochleistungsnetzteil z.Versorgung m.Spoender powerPACK in Stk

Hochleistungsnetzteil für batterielosen Betrieb mehrer Spender (Art. Nr.: 4111204700).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

für Aufputz-Montage

Bis zu 5 Stück Spender können mit einer powerPACK BOX versorgt werden.

Verbindungen vom Netzteil zum Spender ist vom AG vorzunehmen.

E+ Verbindungskabel Y combiCABLE Stk

Verbindungskabel Y combiCABLE (Art. Nr.: 4111204600).

Zur Stromversorgung bei Reihenmontage.

nur in Verbindung mit XIBU XL combiKIT (Art. Nr.: 4111204500) verwendbar.

F+ Set z.Reihenmontage XIBU XL combiKIT Stk

Set zur Reihenmontage (Art. Nr.: 4111204500).

Zur Reihenmontage von bis zu 5 Stück XIBU XL Spendern.

einschließlich Kabelschacht für die Verwendung des Verbindungskabel Y combiCABLE.